颍汝中心防汛物资购置计划（物资类）

| 编号 | **物资名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水膨胀袋 | 大小：40\*60cm 产品吸水前重0.42kg左右吸水后质量20kg左右 吸水时间：3-5分钟吸水材质：高分子纳米吸水膨胀颗粒50条一箱，且箱内有防潮袋包装 | 条 | 2000 |
| 2 | 铅丝笼 | 规格：长 2×宽 1×高 1(m) (连接后展开面积六个面即 10平方米）材质：Q195 ★主要参数要求（1）编织结构：五绞五拧（2）网丝直径（mm）：2.6±0.05（3）边丝直径（mm）：3.40±0.05（4）网孔尺寸（mm）：100（±5%）120（±5%)（5）网丝锌层重量（g/㎡）≥245（6）边丝锌层重量（g/㎡）≥265（7）网丝抗拉强度（未编织 Mpa）：350-550（8）边丝抗拉强度（未编织 Mpa)：350-500（9）网丝伸长率 （未编织%）≥12（10）边丝伸长率 （未编织%）≥12（11）镀层质量要求：镀锌层的结合牢固性必须符合 GB2976-2004（金属线材缠绕试验方式）标准规定，自身缠绕（即一倍缠绕）八圈以上后，对表面进行放大拍照（放大到 12 倍），镀层不得出现裂痕。盐雾实验≥200 小时不得出现红锈（12）镀层均匀度要求：对镀层厚度均匀测量四点数值（上下左右），其中最厚处与最薄处的比值不得大于 40，且镀层最薄处厚度不得小于以下数值：Φ2.6mm：25μm（微米/单侧），Φ3.4mm：25μm（微米/单侧）包装：每50或 100 套为一捆，用钢丝捆扎 3—4 道 样品：目测——网孔均匀、光滑、平亮、无生锈现象,其他质量证明应符合标准规定，现场提供样品。 | 平方 | 5000(每套10平方米，合计500套） |
| 3 | 土工布 | 满足国标要求，提供检测合格报告，单位面积质量300g/㎡，厚度不小于2.4mm,4m\*50m一卷 | 平方 | 8000 |
| 4 | 土工布 | 满足国标要求，提供检测合格报告，单位面积质量400g/㎡,厚度不小于3mm，4m\*50m一卷 | 平方 | 8000 |
| 5 | 防汛专用沙袋 | 大小：40\*80材质：加厚帆布4\*4密度 带尼龙抽绳针脚密集结实无散线印有“防汛专用沙袋”字样 | 条 | 15000 |
| 6 | 塑料薄膜 | 4m\*160m厚度不小于16丝厚度 | 卷 | 2 |
| 7 | 加厚帆布 | 帆布＋pvc防水涂层规格：10m\*10m600g/平方厚度：0.75mm左右 | 平方 | 500 |

**备注：以上物资报价时均需提供样品。**