颍汝中心防汛物资购置计划（设备类）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | **物资名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 全电动托盘堆垛车 | 额定荷载：1000kg 最高点栽重量：700kg 提升高度：3m 负载中心：600mm 货叉长度：1150 | 辆 | 1 |
| 2 | 牵引车 | 福田柴油小卡3 长内径3.02米  宽1.81米 全柴发动机115马力  带空调带助力、气刹、断气刹650R16钢丝胎含购置税、上牌费用及一年保险（含交强、车损、三责50万） | 辆 | 1 |
| 3 | 节能强光防爆电筒 | 额定功率（LED）：3W 光源（LED）平均使用寿命：≥100000h 连续放电时间：8h（强光）/16h（工作光 | 个 | 15 |
| 4 | 多功能手提巡检灯 | 照射距离：强光夜间≥300m； 弱光夜间≥50m 照明时间：强光≥8h； 工作光≥16h | 个 | 15 |
| 5 | 柴油抽水泵 | 进水口直径：50mm 出水口直径：50mm 最大流量：25m³/h 最大扬程：25m 最大吸程：8m 电启动 | 台 | 5 |
| 6 | 柴油抽水泵 | 进水口直径mm：80 出水口直径mm：80 最大流量m³/h：60 最大扬程m：30 最大吸程m：8 电启动 | 台 | 5 |
| 7 | 移动式柴油发电机组 | 额定输出功率30kw 机组尺寸：1700\*700\*1100（mm) 双轴四轮牵引式底盘含移动防雨棚 | 辆 | 1 |
| 8 | 柴油发电机 | 额定电压：380V 额定功率：5kw 动力：单缸立式直喷四冲程 启动方式：电启动/全自动ATS 噪音等级：80dB 油箱容量：16升 机油容量：1.6L | 台 | 5 |
| 9 | 柴油发电机 | 8kw额定电压：380V 额定功率：8kw 动力：单缸立式直喷四冲程、 启动方式：电启动/全自动ATS 噪音等级：80dB 油箱容量：16升 机油容量：1.6L | 台 | 5 |
| 10 | 油锯 | 功率2.0kw 导板尺寸16寸 排量40.6cc 原装进口 | 个 | 8 |