颍汝中心防汛物资购置计划（设备类）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | **物资名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 全电动托盘堆垛车 | 额定荷载：1000kg最高点栽重量：700kg提升高度：3m负载中心：600mm货叉长度：1150 | 辆 | 1 |
| 2 | 牵引车 | 福田柴油小卡3 长内径3.02米宽1.81米 全柴发动机115马力 带空调带助力、气刹、断气刹650R16钢丝胎含购置税、上牌费用及一年保险（含交强、车损、三责50万） | 辆 | 1 |
| 3 | 节能强光防爆电筒 | 额定功率（LED）：3W光源（LED）平均使用寿命：≥100000h连续放电时间：8h（强光）/16h（工作光 | 个 | 15 |
| 4 | 多功能手提巡检灯 | 照射距离：强光夜间≥300m；弱光夜间≥50m照明时间：强光≥8h；工作光≥16h | 个 | 15 |
| 5 | 柴油抽水泵 | 进水口直径：50mm出水口直径：50mm最大流量：25m³/h最大扬程：25m最大吸程：8m电启动 | 台 | 5 |
| 6 | 柴油抽水泵 | 进水口直径mm：80出水口直径mm：80最大流量m³/h：60最大扬程m：30最大吸程m：8电启动 | 台 | 5 |
| 7 | 移动式柴油发电机组 | 额定输出功率30kw机组尺寸：1700\*700\*1100（mm)双轴四轮牵引式底盘含移动防雨棚 | 辆 | 1 |
| 8 | 柴油发电机 | 额定电压：380V额定功率：5kw动力：单缸立式直喷四冲程启动方式：电启动/全自动ATS噪音等级：80dB油箱容量：16升机油容量：1.6L | 台 | 5 |
| 9 | 柴油发电机 | 8kw额定电压：380V额定功率：8kw动力：单缸立式直喷四冲程、启动方式：电启动/全自动ATS噪音等级：80dB油箱容量：16升机油容量：1.6L | 台 | 5 |
| 10 | 油锯 | 功率2.0kw导板尺寸16寸排量40.6cc原装进口 | 个 | 8 |