附件：主要设备技术参数及性能要求

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	
	山洪灾害监测预警平台运行维护、重点河道/闸站水位、流量监测站维修养护

	1.定期检查山洪灾害监测预警平台（服务器）的运行情况，排除设备故障，保障设备功能正常，通讯网络安全稳定，基础设施安全可靠，对软件进行必要的更新、维护，确保监测预警平台运行正常。

运行维护范围:包括服务器及其他附属设备。

服务器运行维护内容：设备加电运行、看护、除尘；设备运行状况观察、接口测试；设备硬件测试、设置，备份配置文件；故障处理修复等。

2.附属设备

2.1网络设备：

运行维护范围：包括路由器、交换机和网络防火墙等。

运行维护内容：定期检查网络设备的运行情况，检查设备的系统利用率，保障网络设备各功能正常；检查关键接口的运行状况，收发数据包情况，做好记录；分析系统运行数据，查找网络瓶颈；分析网络安全事件，查补网络漏洞；排除网络安全设备故障等；保障通讯网络安全运行等。

2.2软件系统：

运行维护范围:山洪灾害监测预警软件。

运行维护内容：及时升级服务器系统，及时修复系统漏洞，排除不安全因素，增强系统的安全性，更新、备份预警平台相关数据，保持数据的实时性，确保山洪监测预警平台稳定运行。

2.3基础环境：

运行维护范围：机房环境、电源系统等。

运行维护内容：设备除尘，及时发现、处理电源故障，保证电源设备正常运行、备份电源能够及时投入运行，确保信息通信设备供电正常。

3.水位、流量站维修养护

对我市前期建设的3处重点河道水位、流量一体监测站进行维修养护，主要内容包括：
3.1水位、流量监测设备养护：对河道水位、流量传感器，进行清洁，清除探头下方水草、杂物；校准水位监测精度，修正数据偏移、误差超标问题；更换老化探头线缆，检查设备水平度、固定牢固度，重新校正水平参数。

3.2采集终端养护：定期检查数据采集终端RTU、检查设备运行温度、指示灯状态，数据传输模块运行状态，重启优化后台程序，修复数据采集卡顿、丢包、延迟问；清理终端箱体内灰尘、潮气，做好防水防潮密封处理。

3.3通信链路检修：排查4G传输链路信号强度，修复信号弱、间歇性断连、传输不稳定问题；更换老化通信天线、传输线缆，优化信号接收环境。

3.4系统参数调试：定期校准设备采集频率、上传间隔、数据阈值，匹配水利部门上报标准，保障数据可正常对接平台。

3.5太阳能供电系统：清洁太阳能光伏板表面灰尘、杂物，检查光伏板固定支架、防水防腐情况；检测光伏板发电效率，更换老化破损光伏组件。

3.6储能设备养护：检测蓄电池储电性能、电压参数，对续航衰减、存电不足、老化失效的蓄电池进行更换；检修电池箱体防水、防潮、防雷设施。

3.7线路检修：全面排查户外供电线缆、配电箱、空开、防雷器，更换老化、脱皮、破损线路，紧固接线端子，消除漏电、短路、防雷失效隐患。

3.8设备立杆及基础：排查设备立杆稳固情况，如立杆有晃动或立杆基础有开裂情况，需及时加固，排除安全隐患。
	项/年
	1

	
	会议应急值守终端
	处理器i5；2、内存≥32G；3、硬盘容量≥1TB；4、USB接口数量≥2个；5、网络传输支持无线网络及蓝牙连接；6、屏幕刷新率≥120HZ。
	套
	1

	
	中控软件系统
	1、会议电脑设备的开机、关机控制；投影设备的开机、关机控制；各类显示设备的开机、关机控制；各种显示、照明、效果灯光、音响及其他一些机械动作的集中控制和智能模糊控制；应用无线终端实现整体跨楼层全程控制；支持控制客户端播控程序多媒体内容控制；强弱电设备、灯光智能一体化控制；
2、系统支持liunx部署，支持7*24小时不间断运行，系统更稳定可靠，并支持多台容灾部署；
3、分布式中控系统，基于IP、去中心化、分布式架构，降低后期维护成本；
4、控制距离不限于跟中控主机距离；
	套
	1

	
	电源协议控制器

（带嵌入式软件）
	1）支持8路独立电源控制；2）接入中控后支持电源时序功能，并支持异常断电后再开机时序功能，防止出现异常情况下导致时序失效；3）可外接灯光、电脑主机、多媒体展示设备、音响模组设备等可用于强电控制的设备；4）单路功率40A；5）具备应急手动拨位元开关控制模式；6）具备防反接功能，客户反接情况下设备自适应，不烧设备；
	台
	1

	
	系统稳定终端
	1、支持8路独立电源控制；
2）可单独支持电源时序功能；
3）受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）:6000W最大承受无功功率；
4)支持RJ45/232方式远程控制；
5）单路带万用型插座；
6）支持在发生短路时自动保护；
7）具备过载保护功能，防止功率过大负载不足
8）具备过流保护功能，防止瞬间大电流烧设备
9）具备稳压保护功能，防止电池过热功率放电；
10）具备过放保护功能，防止电池过度放电；
11）具备过压保护功能，防止电池电压过高；
12）自带手动控制开关，可手动开启，关闭设备；
13）电力输入条件(单相3线):AC90-260V50-60HZ两相（三线：零，火，地）
14）输出电源插座规格:阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座；
15）输出继电器触点电流:30A 277VAC；
16）功能显示电压显示表类型:LED功能显示电压表；
	台
	1

	
	协议控制器

（带嵌入式软件）
	协议转换控制器
1.采用ARM架构CORTEX-M7内核；
2.具备硬件+软件看门狗功能
3.宽幅波特率支持：2400bps—115200bps；
4.电源支持9~36V宽电压输入，DC圆口电源座+电源端子设计，兼容各种工业现场供电方式；
5.可靠等级：静电3级、浪涌3级、脉冲群3级；
7.支持多主机同时访问单台设备；
8.平均传输延时小于10ms；
8.接口采用隔离通讯方式，隔离电压3KV；
9.支持防静电、浪涌、电源反接；
10.可实现串口与C太网间的双向透传；
11.串口同时独立工作，互不影响；
12.支持tcp server/tcp client/UDP/MQT/HTTP模式传输数据；
13.支持多主机同时访问单台设备；
14.平均传输延时小于10ms；
15.工作环境支持：温度(-40度至+85度);
16.存储环境：5~95%RH（无凝露）；
17.IP获取方式支持静态IP、DHCP两种方式获取；
18.用于控制支持串口协议的设备，例如空调、新风、投影、窗帘、LED等等；
	台
	1

	
	中央控制主机
	分布式中控主机参数
1.采用64位Inter高速处理器，支持Inter三级缓存技术，处理速度可达3200MHz-3600MHz；
2.支持7*24小时全天侯运行，支持liunx系统部署，系统运行更稳定；
3.支持LGA接口，内置防病毒技术，支持Virtualization虚拟化技术；
4.采用SpeedStep动态节能技术，运行更环保；
5.采用通电脉冲开机技术，在异常断电关机后可自动启动设备，智能化自动启动应用服务，无须人工干预；
6.内置1个以上千兆TCP/IP接口，内置USB3.0&USB2.0接口；
7.采用工业化设计，兼容各类工业组态软件，具备抗电磁干扰能力；
8.220V电源直接供电，内置抗干扰变压器；
9.采用分布式中控技术，可扩展任意类似控制模块，如电源控制器、串口控制器、红外控制器等等接受中控协议的设备，最多可支持480路设备同时在线
10.本产品是具有高可靠性的智能设备，设计中采用容错技术，并采用了高抗干扰能力的通信接口电路，保证了系统的稳定性；
	台
	1

	
	大屏控制终端
	配套大屏控制终端，多点触控、重力感应、具备分屏功能。
	套
	1

	
	辅材
	线缆、配件、交换机等。
	套
	1

	
	现场安装调试
	现场安装、调试、试运行、使用及维护培训等。
	项
	1


