许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心

政府采购需求公示

**一、采购项目基本情况**

1.项目名称：许昌市化行闸闸门维修工程

2.项目编号：2021004

3.采购方式：竞争性谈判

4.项目概况：化行闸位于许昌市襄城县化行村以北的颍

河上，建于1975年，是许昌市重要的供水、灌溉、防洪枢纽工程。该闸共6孔，单孔净宽10.00米，安装平板钢闸门，配备6台2×40T固定式双筒卷扬启闭机，设计流量1720立方米/秒，控制流域面积1912平方公里，最大蓄水量310万立方米。化行闸工作闸门在运行中有5孔闸门启闭出现卡阻、无法正常启闭等现象，对化行闸正常运行及防洪造成严重安全隐患。

该项目实施后，投标人应确保闸门能够正常启闭，同时采取必要措施确保施工安全，文明施工，保证防洪期间安全运行。

5.采购主要内容：工作闸门在门槽内进行检修，重点处理定轮抱死现象，更换轴套，其材质必须是双合金铜基浸油石墨自润滑轴套；定轮检修后在设计水位下能够转动自如；调整启闭机钢丝绳长度，保证启闭机两侧钢丝绳平衡；检查工作闸门埋件，修磨故障点；维修检修闸门，使其正常使用，更换单个吊点5T电动葫芦1台，配置电缆卷筒1台。共维修5孔闸门（344295.54元）。更换变压器至启闭机房的动力电缆（26892元）。

6.采购金额：按财政审批最高限价370000.00元

**二、供应商资格要求**

具有水利行业钢结构制造相应资质或水利工程总承包二级以上资质。

**三、询价回函要求**

投标资料（一式三份）需分别加盖公章，装订成册后盖骑缝章并密封。应包含以下资料：

1.对本项目的投标报价单；

2.法人营业执照、企业资质证书等相关资料复印件；

3.法人授权委托书原件及身份证复印件；

4.投标人认为需要提供的其他相关资料。

5.提供的复印件需加单位盖公章（主管部门）。

现进行需求公示，请有意的供应商于2021年5月28日上午9点30分前递交正式的报价资料报送至许昌市颍汝灌溉工程运行保障中心（许昌市八一东路3799号水利大厦10楼），请公司法人或其委托代理人于2021年5月28日上午9:30参加现场开标并进行二次报价。

联系人：刘苏亚 电话：0374--6061781