许昌市供排水监管中心供水、污水、污泥检测项目询价公**告**

一、项目概况

（一）出厂水水质检测项目，具体要求如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **样品类型** | **检测指标内容** |
| 出厂水1 | GB5749-2022表1、表2指标 |
| 出厂水2 | GB5749-2022全部指标 |

|  |  |
| --- | --- |
| **样品类型** | **检测指标内容** |
| 地表水水源水 | GB3838-2002基本项目（除水温外的其他项目23项）补充项目（全部5项）、特定项目（任选2项） |
| 地下水水源水 | GB/T 14848-2017常规指标（39项） |
| 管网末梢水/二次供水 | GB5749-2022表1、表2指标 |

（二）水源水、管网末梢水、二次供水水质检测项目，具体要求如下：

1. 污水水质、污泥泥质检测项目，具体要求如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **样品类型** | **检测指标要求** |
| 污水出水水质 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A项目和《地表水环境质量标准（GB3838-2002）地表Ⅳ类水项目（17项）； |
| 污泥泥质 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）规定的数值为准；《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥制》（CJ/T289-2008)规定（15项）； |

（四）项目预算：15万元（其中出厂水水质检测项目4.6万元，水源水、管网末梢水、二次供水检测项目6.4万元，污水水质、污泥泥质检测项目4万元）。

二、采购方式

内部询价

三、有关要求

（一）供应商具备省级及以上质量技术监督部门颁发的在有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA）；

（二）每季度采样检测一次，报价金额包含采样费；

（三）供应商可对上述检测项目进行单项报价；

（四）报价单位对其提供的所有材料的真实性、准确性、合法性负责。

四、资料提交

（一）截至时间：2025年 3月21日17时前；

（二）地点：许昌市八一东路3799号202房间；

（三）提交资料

现场报送或扫描件发送至xcgysyjg@163.com：报价单（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、检验检测机构资质认定证书（含附表）复印件（加盖公章）。

现进行需求公示，经前期市场调查，请许昌瑞科水质检测有限公司、漯河市质耀恒水质检测有限公司、河南金诚计量检测有限公司、平顶山市平水水质检测有限公司、河南天淼水质监测有限公司、河南洁宇检测技术有限公司、郑州市通标环境检测有限公司 、河南思洁检测技术有限公司按照要求报送报价相关资料。

联系人：谢磊、杨俊杰 电 话：6061215

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **报价单**  报价单位： | | |
| **样品类型** | **检测指标内容** | **报价（元）** |
| 出厂水1 | GB5749-2022表1、表2指标 |  |
| 出厂水2 | GB5749-2022全部指标 |  |
| 地表水水源水 | GB3838-2002基本项目（除水温外的其他项目23项）补充项目（全部5项）、特定项目（任选2项） |  |
| 地下水水源水 | GB/T 14848-2017常规指标（39项） |  |
| 管网末梢水/二次供水 | GB5749-2022表1、表2指标 |  |
| 污水 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A项目和《地表水环境质量标准（GB3838-2002）地表Ⅳ类水项目（17项）； |  |
| 污泥 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的数值为准；《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥制》（CJ/T289-2008)规定（15项）； |  |

附件：

注：可进行单项报价，不进行报价的项目在表格中填“-”。